**附表：**

**二氧化氯发生器配置：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | 名 称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| 1 | 100型二氧化氯发生器主机 | 二氧化氯溶液产量：100g/H最大工作压力：1.6Mpa工作温度℃：5～40最大冲程频率：120N/M最大功率：150W电源：220V 50HZ外形尺寸：680×1080×500mm材质：PP板材 | 1台 |  |
| 2 | 微电脑控制仪 | 防腐按键型 | 1台 |  |
| 3 | 精密计量泵 | 工作压力：3～9 Mpa | 2台 |  |
| 4 | 安全背压阀 | B-1.5DAR | 1只 |  |
| 5 | 温度传感器 | LZ001 | 1只 |  |
| 6 | 配药箱 | 25L | 2只 |  |
| 7 | 储药箱 | 120L | 1只 |  |
| 8 | 双由令 | DN25 | 6只 |  |
| 9 | 液位控制系统 | YW02 | 1套 |  |
| 10 | 整机安装 | 含操作人员培训 | 1项 |  |