1、一次性医用口罩**。**为无菌级一次性医用口罩，独立包装或10-12只包装；包装袋密封良好且有产品合格证；口罩细菌过滤效率≧95%；包装袋印刷明晰完整，包装印刷包含：生产厂家、注册商标、生产许可证号、注册证编号、产品技术要求编号、生产日期等。

2、红外线体温计（额温枪）。产品生产企业应通过ISO 9001:2008质量管理体系认证、OHSAS 18001:2007职业健康安全管理体系认证、ISO14001:2004环境管理体系认证；产品包装完整，有使用说明书和产品合格证；包装盒印刷明晰，印刷内容包含：生产厂家、注册商标、产品注册证编号、产品技术要求编号、生产许可证编号等。其性能要达到或超过以下基本要求：

测量范围：体温模式范围34-420C；测量精度约±0.30C；记忆数据：≧32个；测量距离：1-3厘米；测量时间：小于2秒；使用年限：5年；三色背光显示，其中体温模式：34.00C -37.30C 显示绿色；37.40C -380C 显示黄色；38.10C -42.00C 显示红色；