池州职院部分楼宇消防改造项目

(项目编号：CZZYZB2021047)

**询 价 文 件**

招 标 人：池州职业技术学院

日 期：2021年11月13日

# 第一章 询价公告

为了满足15#、16#、北3#楼消防使用需求，拟对15#、16#、北3#楼现场消防设施设备进行补充改造。本项目已具备施工条件，现对全社会公开采购施工单位。有关事项公告如下：

一、项目概况

1、项目名称：池州职院部分楼宇消防改造项目

2、项目编号：CZZYZB2021047

3、项目地点：池州职业技术学院校园内

4、项目内容：包括应急照明及疏散指示系统、室内消火栓、干粉灭火器采购安装及屋顶消防管道保温等，具体见询价文件。

5、预算控制价： 58987.00元。

二、投标人资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、具独立法人资格、营业执照在有效期内；

3、提供社会消防技术服务信息系统注册有效的截图或者证明材料；

4、不接受联合体投标。

三、报名时间及方式

1、报名时间：2021年11月13日—11月17日17:30时。

2、报名方式：可以现场报名，也可将资质材料通过发送电子邮件报名（须注明联系电话和项目编号）。电子邮箱：386426778@qq.com。

四、报价函递交及询价时间

报价函递交截止时间和询价时间为2021年11月18日15 时。报价函递交和地点为池州职业技术学院行政楼二楼会议室。

五、询价方式

采取有效最低价中标。

六、发布公告的媒介

本次招标公告在池州职业技术学院网（http://www.czvtc.edu.cn/）上发布，各投标人在开标截止日前自行查询是否有答疑回复和询价文件内容修改，否则造成的一切后果由投标人自行承担。

七．联系方式

招 标 人：池州职业技术学院

招标联系人：罗老师 18956678891

项目负责人：叶老师 18956678876

池州职业技术学院

2021年11月13日

# 第二章 报价须知前附表及询价须知

## 报价须知前附表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| 1 | 项目名称 | 池州职院部分楼宇消防改造项目 |
| 2 | 项目地点 | 池州职业技术学院校园内 |
| 4 | 承包方式 | 施工总承包（包工、包料、包安全、包质量、包工期）。 |
| 5 | 工期要求 | 10日历天 |
| 6 | 资金来源 | 财政资金 |
| 7 | 项目内容 | 详见《第三章 工程量清单及具体要求》。 |
| 8 | 投标人资格条件 | 详见询价公告。 |
| 9 | 询价函获取 | 见询价公告 |
| 10 | 踏勘现场及投标答疑 | 投标人自行踏勘现场。投标人如有疑问请在开标前2日以书面形式交学院保卫处，逾期不予接收。招标人认为需要答复的内容，以书面形式向所有投标人发送。 |
| 11 | 报价函份数 | “正本”、“副本”各一份，投标人应在报价函封面明确标明“正本”和“副本”的字样。正本和副本分别装订后封装在一个封袋内。 |
| 12 | 报价函递交地点及截止时间 | 地点：池州职业技术学院行政南楼二楼会议室（池州市建设西路389号）  截止时间：2021年11月18日15 时00分 |
| 13 | 询价时间及地点 | 询价时间：2021 11月18日15 时00分  地点：池州职业技术学院行政南楼二楼会议室 |
| 14 | 项目最高投标限价 | **58987.00元。** |
| 15 | 投标有效期 | 自递交报价函截止之日起计算 30 天 |
| 16 | 评标方法 | 详见本询价文件《第三章评标办法》。 |

**二、报价须知**

**(一)总则**

**1、工程说明**

(1)本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、行政法规和部门规章，通过公开询价方式选定施工承包人。

(2)本招标工程项目说明，详见“询价须知前附表”。

**2、质量标准**

(1)工程质量必须达到国家现行技术规范合格标准及询价文件要求。

**3、工期要求**

工期要求见投标人须知前附表，投标人在中标后应按工期要求完成工程内容。

**4、对投标人的要求**

(1)对投标人资质要求，详见询价公告。

(2)列入本次招标范围内的工程项目除招标人认为必要外，**中标人不得转包**。一经发现有前述情况，中标人将按工程中标价款向招标人支付10%合同违约金，且招标人有权解除合同，由此造成的一切损失由违约责任方承担。

(3)投标人中标后必须服从招标人的统一管理.

**5、工程最高投标限价**

本项目已设定最高投标限价，并将其作为询价文件的一部分向所有投标人发布。

**(二)询价文件**

**1、询价文件组成**

询价文件包括下列内容：

第一章 询价公告

第二章 报价须知前附表及报价须知

第三章 工程量清单及具体要求

第四章 报价函组成及格式

**2、询价文件的澄清**

招标人在收到询价文件和进行现场踏勘后，若有疑问需要澄清，可以在报价须知前附表规定的截止时间前向招标人以书面形式提出，否则视为无异议。

**3、询价文件的修改、补充**

（1） 询价文件发出后，在提交报价函截止时间2日前，招标人可对询价文件进行必要的修改、补充。询价文件的修改、补充内容作为询价文件的组成部分，具有约束作用。当询价文件的修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

（2）为使投标人在编制报价函时有充分的时间对询价文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人可以酌情延长提交报价函的截止时间，具体时间各投标人在开标截止日前自行到池州职业技术学院网（http://www.czvtc.edu.cn/）上采购公告栏中查询。

**4、报价函编制**

投标人获取询价文件后，应仔细检查询价文件的所有内容，如有疑问应在获得询价文件后及时向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。

投标人应认真阅读理解询价文件中的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的报价函没有按照询价文件要求提交全部资料，或报价函没有对询价文件做出实质响应，其风险由投标人自行承担，并根据询价文件有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

**(三)投标报价**

**1、投标报价**

（1）投标人应仔细阅读询价文件，了解本项目的全部工程内容。投标人的投标报价是询价文件所确定的招标范围内全部工程内容的价格体现，是完成本询价文件上所列工程内容、承包范围及工期的全部费用，包括风险费用。

（2）本工程的投标报价由投标人依据招标人提供的仅有资料，参照有关计价、费率标准等有关规定，并根据市场价格及投标人实际情况编制工程投标报价，但其投标报价不得低于成本价。

**2、投标报价编制要求**

（1）投标人根据招标人提供的工程量清单报价表进行报价。

（2）该项目实行全费用综合单价。投标人应按询价文件中的工程量及说明要求报全费用综合单价，并计算总价。全费用综合单价包括为实施和完成工程所需的人力、主材、辅材、机械、管理、利润、税费及风险因素等一切费用。

**(四)报价函**

**1、报价函格式详见本询价文件第四章。**

**2、投标保证金：不收。**

**(五)现场踏勘**

1、投标人自行到施工现场踏勘以了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

2、招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

3、经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

**(六)报价函份数**

1、报价函包括“正本”、“副本”各一份，投标人应在报价函封面明确标明“正本”和“副本”的字样。报价函的正本和副本如有不一致之处，以正本为准。投标人对其报价函正本和副本不一致所可能产生的一切后果负责。

2、报价函需打印，字迹应清晰易于辨认。

3、**报价函的封面应加盖投标人单位公章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。**由委托代理人签字或盖章的，在报价函中须同时提交授权委托书。授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合报价函要求，否则报价函无效。

4、全套报价函应无涂改或行间插字和增删。

5、投标人按照询价文件相关内容签署盖章后，其报价函所有内容均视为确认，对投标人起约束作用。

**(七)报价函的提交**

**1、报价函的装订要求整齐有序。**

**2、投标人应将所有报价函密封。**

**3、投标人应将报价函正、副本分别装订，且合并装在一个封袋内；**

**4、报价函的密封袋的封口处应加盖投标人单位公章**。

**5、投标人应按本须知前附表所规定的地点，于截止时间前提交报价函。**

**(八)开标（询价）**

1、招标人按本须知前附表所规定的时间和地点公开询价，并邀请所有投标人参加。

2、若发现投标人有弄虚作假行为的，将依法处理，并记入不良业绩库。

**第三章 工程量清单及具体要求**

**一、工程量清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 |
|  | 16#楼（食堂附楼） |  |  |  |
| 1 | 应急灯 | 食堂附楼内公共区域增设应急照明灯具 | 套 | 14 |
| 2 | 安全标志灯 | 食堂附楼内公共区域增设疏散指示标志灯 | 套 | 12 |
| 3 | ZRBV2.5线 | 食堂附楼内公共区域应急照明及疏散指示灯具布线 | 米 | 1500 |
| 4 | 穿线管 | 食堂附楼内公共区域应急照明及疏散指示灯具线路套管 | 米 | 500 |
| 5 | 接线盒 | 食堂附楼内公共区域应急照明及疏散指示灯具安装接线盒 | 只 | 26 |
| 6 | 屋顶消防管保温 | 食堂附楼内屋顶消防管道保温 | 米 | 120 |
| 7 | 消防箱、水带接口、水枪 | 食堂附楼内，每层楼梯口消火栓箱及水带水枪 | 套 | 6 |
| 8 | 4\*2灭火器箱 | 食堂附楼内摆放灭火器箱 | 只 | 8 |
| 9 | 4公斤干粉灭火器 | 食堂附楼内摆放灭火器，灭火器需为国标产品，质保5年。 | 只 | 16 |
| 10 | 钢质防火门 | 食堂附楼内钢质防火门安装及门框灌浆 | 樘 | 3 |
| 11 | 管路敷设、布线、设备安装人工 | 食堂附楼内应急照明及疏散指示系统线路敷设，套管（套管需防火阻燃）等 | 项 | 1 |
| 12 | 脚手架拆装费 |  | 项 | 1 |
|  | 15#楼(原继续教育学院) |  |  |  |
| 1 | 应急灯 | 成教中心内公共区域增设应急照明灯具 | 套 | 29 |
| 2 | 安全标志灯 | 成教中心内公共区域增设疏散指示标志灯 | 套 | 29 |
| 3 | ZRBV2.5线 | 成教中心内公共区域应急照明及疏散指示灯具布线 | 米 | 1800 |
| 4 | 穿线管 | 成教中心内公共区域应急照明及疏散指示灯具线路套管 | 米 | 600 |
| 5 | 接线盒 | 成教中心内公共区域应急照明及疏散指示灯具安装接线盒 | 只 | 58 |
| 6 | 4\*2灭火器箱 | 成教中心内摆放灭火器箱 | 只 | 12 |
| 7 | 4公斤干粉灭火器 | 成教中心内摆放灭火器，灭火器需为国标产品，质保5年。 | 只 | 24 |
| 8 | 管路敷设、布线、设备安装人工 | 成教中心内应急照明及疏散指示系统线路敷设，套管（套管需防火阻燃）等 | 项 | 1 |
| 9 | 脚手架拆装费 |  | 项 | 1 |
|  | 北3#楼 |  |  |  |
| 1 | 应急灯 | 北楼内公共区域增设应急照明灯具 | 套 | 2 |
| 2 | 安全标志灯 | 北楼内公共区域增设疏散指示标志灯 | 套 | 3 |
| 3 | ZRBV2.5线 | 北楼内公共区域应急照明及疏散指示灯具布线 | 米 | 150 |
| 4 | 穿线管 | 北楼内公共区域应急照明及疏散指示灯具线路套管 | 米 | 50 |
| 5 | 接线盒 | 北楼内公共区域应急照明及疏散指示灯具安装接线盒 | 只 | 5 |
| 6 | 室外消防箱1套(含箱内配件） | 北楼室外消火栓旁安装消火栓箱一套（要求防雨，内配3卷水带及消防水枪） | 套 | 1 |
| 7 | DN65水带（含接口、水枪） |  | 套 | 3 |
| 8 | 4\*2灭火器箱 | 北楼内摆放灭火器箱 | 只 | 4 |
| 9 | 4公斤干粉灭火器 | 北楼内摆放灭火器，灭火器需为国标产品，质保5年。 | 只 | 8 |
| 10 | 管路敷设、布线、设备安装人工 | 北楼内应急照明及疏散指示系统线路敷设，套管（套管需防火阻燃）等 | 项 | 1 |
| 11 | 脚手架拆装费 |  | 项 | 1 |

**二、**项目要求及有关说明

**1、所有垃圾运出校园自行处理；**

**2、安装过程中，对建筑内墙体等装饰破坏处，需进行修复（包括但不限于吊顶、墙面乳胶漆、瓷砖等）。**

**3、所供消防器材需为国标产品，其中干粉灭火器需质保5年，质保期内出现非人为原因掉压等情况，中标人需无条件进行更换。售后质保响应时间为2小时，到场时间为4小时。**

# 第四章 报价函组成与格式

报价函由以下内容组成，并按照《附件 报价函模板》制作。

1、报价函封面

2、报价函

3、授权委托书

4、法定代表人和委托代理人身份证复印件

5、资质证明文件（营业执照、社会消防技术服务信息系统注册有效的截图或者证明材料）

6、工程量清单报价表

**附：报价函格式**

**池州职院部分楼宇消防改造项目**

**（项目编号：**CZZYZB2021047**）**

**报价函**

**项目名称：**

**投标单位：**  （盖单位章）

**法定代表人：**  （签字或盖章）

**日 期：**  年 月 日

（说明：此页为报价函封面）

一、报 价 函

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（招标人）

1. 我方已仔细研究了 （项目名称）询价文件的全部内容，经考察项目现场和研究上述项目询价文件要求及其他招标资料后，愿意以投标报价：（大写） 元（￥ ）的投标总报价，施工工期 日。

2、我方承诺在询价文件规定的投标有效期内不修改、不撤销报价函。

3、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）本投标函属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成。

（4）我方承诺本次投标在询价文件规定的提交报价函截止时间后，在询价文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力。且随时准备接受你方发出的中标通知书。

6、我方在此声明，所递交的报价函及有关资料内容完整、真实和准确。

投 标 人： (盖单位章)；

法人代表人： （签字或盖章）；

二、授权委托书

我 (姓名)系 (投标人名称)的法定代表人，现授权委托我单位 (姓名)为我公司代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 (项目名称)的报价函、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。特此委托。

投 标 人： (盖单位章)

法定代表人： (签字)

委托代理人： (签字)

日 期： 年 月 日

法定代表人身份证复印件

委托代理人身份证复印件

**三、资格证明文件**

1、营业执照副本（复印件）

2、社会消防技术服务信息系统注册有效的截图或者证明材料（复印件）

注：以上复印件均须加盖单位公章

四、工程量清单报价表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 投标  单价 | 合价 |
|  | **16#楼（食堂附楼）** |  |  |  |  |  |
| 1 | 应急灯 | 食堂附楼内公共区域增设应急照明灯具 | 套 | 14 |  |  |
| 2 | 安全标志灯 | 食堂附楼内公共区域增设疏散指示标志灯 | 套 | 12 |  |  |
| 3 | ZRBV2.5线 | 食堂附楼内公共区域应急照明及疏散指示灯具布线 | 米 | 1500 |  |  |
| 4 | 穿线管 | 食堂附楼内公共区域应急照明及疏散指示灯具线路套管 | 米 | 500 |  |  |
| 5 | 接线盒 | 食堂附楼内公共区域应急照明及疏散指示灯具安装接线盒 | 只 | 26 |  |  |
| 6 | 屋顶消防管保温 | 食堂附楼内屋顶消防管道保温 | 米 | 120 |  |  |
| 7 | 消防箱、水带接口、水枪 | 食堂附楼内，每层楼梯口消火栓箱及水带水枪 | 套 | 6 |  |  |
| 8 | 4\*2灭火器箱 | 食堂附楼内摆放灭火器箱 | 只 | 8 |  |  |
| 9 | 4公斤干粉灭火器 | 食堂附楼内摆放灭火器，灭火器需为国标产品，质保5年。 | 只 | 16 |  |  |
| 10 | 钢质防火门 | 食堂附楼内钢质防火门安装及门框灌浆 | 樘 | 3 |  |  |
| 11 | 管路敷设、布线、设备安装人工 | 食堂附楼内应急照明及疏散指示系统线路敷设，套管（套管需防火阻燃）等 | 项 | 1 |  |  |
| 12 | 脚手架拆装费 |  | 项 | 1 |  |  |
|  | **15#楼(原继续教育学院)** |  |  |  |  |  |
| 1 | 应急灯 | 成教中心内公共区域增设应急照明灯具 | 套 | 29 |  |  |
| 2 | 安全标志灯 | 成教中心内公共区域增设疏散指示标志灯 | 套 | 29 |  |  |
| 3 | ZRBV2.5线 | 成教中心内公共区域应急照明及疏散指示灯具布线 | 米 | 1800 |  |  |
| 4 | 穿线管 | 成教中心内公共区域应急照明及疏散指示灯具线路套管 | 米 | 600 |  |  |
| 5 | 接线盒 | 成教中心内公共区域应急照明及疏散指示灯具安装接线盒 | 只 | 58 |  |  |
| 6 | 4\*2灭火器箱 | 成教中心内摆放灭火器箱 | 只 | 12 |  |  |
| 7 | 4公斤干粉灭火器 | 成教中心内摆放灭火器，灭火器需为国标产品，质保5年。 | 只 | 24 |  |  |
| 8 | 管路敷设、布线、设备安装人工 | 成教中心内应急照明及疏散指示系统线路敷设，套管（套管需防火阻燃）等 | 项 | 1 |  |  |
| 9 | 脚手架拆装费 |  | 项 | 1 |  |  |
|  | **北3楼** |  |  |  |  |  |
| 1 | 应急灯 | 北楼内公共区域增设应急照明灯具 | 套 | 2 |  |  |
| 2 | 安全标志灯 | 北楼内公共区域增设疏散指示标志灯 | 套 | 3 |  |  |
| 3 | ZRBV2.5线 | 北楼内公共区域应急照明及疏散指示灯具布线 | 米 | 150 |  |  |
| 4 | 穿线管 | 北楼内公共区域应急照明及疏散指示灯具线路套管 | 米 | 50 |  |  |
| 5 | 接线盒 | 北楼内公共区域应急照明及疏散指示灯具安装接线盒 | 只 | 5 |  |  |
| 6 | 室外消防箱1套(含箱内配件） | 北楼室外消火栓旁安装消火栓箱一套（要求防雨，内配3卷水带及消防水枪） | 套 | 1 |  |  |
| 7 | DN65水带（含接口、水枪） |  | 套 | 3 |  |  |
| 8 | 4\*2灭火器箱 | 北楼内摆放灭火器箱 | 只 | 4 |  |  |
| 9 | 4公斤干粉灭火器 | 北楼内摆放灭火器，灭火器需为国标产品，质保5年。 | 只 | 8 |  |  |
| 10 | 管路敷设、布线、设备安装人工 | 北楼内应急照明及疏散指示系统线路敷设，套管（套管需防火阻燃）等 | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 脚手架拆装费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 合计：人民币（大写）： 元（￥： 元） | | | | | | |

报价单位（公章）： 报价人（签名）： 时间： 年 月 日

备注：1、所有价格包括单价与合价均四舍五入保留两位小数；

1. 合计大小写如不一致，以金额小的为准；
2. 项目单价为全费用综合单价。全费用综合单价包括为实施和完成工程所需的人力、主材、辅材、机械、管理、利润、税费及风险因素等一切费用。
3. **本报价为本项目最终结算价，不随施工过程布线长短的变化而增减。**