用户需求书

一、项目名称：池州职业技术学院南大门固定式遮阳棚项目；

二、项目概况：为积极响应池州市创建全国文明城市的要求，且规范新生开学期间的疫情防控管理，需在学院南门入口处搭设固定式遮阳棚。

三、项目内容：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 面积 | 服务期 | 项目预算 | 备注 |
| 1 | 投影面积：55㎡ | 自签订合同之日起10天内完成。 | 3.3万元 | 质保期：工程验收合格后一年。 |

四、技术参数及功能要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **技术参数及功能要求** | **备注** |
| 1 | 顶棚 | 1.顶面框架是使用铝合金材质，主梁96\*60\*2.0(mm)，副梁80\*90\*2.0(mm)  2.优质铝合金，防锈烤漆，高温喷分层，强化基底层，碳化钨增强层。  3.顶面透光材料是使用PC耐力板材质，颜色是湖蓝色，厚度是2mm  4.UV涂层阻挡紫外线，防雨、防晒、防火  5.顶棚与横梁之间铺设隔热膜；  6.提供安装设计。 |  |
| 2 | 钢结构 | 1.铝合金框架颜色：灰色；  2.材料规格：立柱120\*120\*3.0(mm), 主梁96\*60\*2.0(mm)，副梁80\*90\*2.0(mm)，小支架25\*35\*1.0(mm)，侧梁120\*120\*3.0(mm)，水槽160\*80\*1.6(mm)，水管40\*1.0(mm)（配饰配件要包含立柱排水管、水槽、聚碳酸酯板、螺丝、角马等。）  ★3.该雨棚使用的铝合金、隔热型材供应商需提供型材厂家检测报告复印件，检测报告符合GB/T5237.6-2017《铝合金建筑型材第6部分：隔热型材》标准的要求。其中检测报告中所检的项目必须包含：  （1）弯曲度任意300mm长度上不大于0.3；  （2）扭拧度检测结果为每条长度上不大于1.60mm；  （3）壁厚尺寸范围是1.2±0.30mm之间；  （4）抗拉强度不小于160N/m㎡；规定非比例延伸强度不小于110N/m㎡； |  |

**五、采购注意事项**

**1、实施要求**

（1）中标方必须落实安全生产措施，且应按采购方以及有关部门的要求，配备相关安全警示标志及设施，自行解决安全作业问题。在进行施工作业时，现场一定要做好安全维护后牙能进场施水,同时中标方必须认真负责，并注意安全操作，如发生任何意外，中标方负责事故处理及包括但不限于赔偿费。诉讼费、律师费，差旅费等费用，概与采购人无关。

（2）因城市建设需要调整中标方施工范围时，中标方要服从大局相应调整服务范围，因此造成的经济损失水中标方应承担--切经济责任和法律责任。

**2、质量、服务要求**

（1）报价人报价时所提供的货物如在实际供货时已经废型，则中标供应商必须用供货时该厂家的最新产品提供给用户单位，其性能指标不得低于所投设备，并且价格不变。

（2）所投设备负责终身维修,保证有充足的部件和配件,如需更换部件或配件时, 将以不高于成本价为客户进行有偿收费服务。

**3、其他要求**

（1）中标人负责根据本项目内容各个不同的安装地点,将货物材料送到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

（2）各种货物及设备，必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

（3）货物在现场的保管由中标人负责，直至项目安装、验收完毕。

（4）货物在安装调试验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

**六、商务需求（合同主要条款）**

**1、供货要求**

时间：合同签订后**10个工作日内**交货至采购人指定地点安装完毕；包装要求:所有设备必须包装完好，必须原厂包装，不得拆封。

**2、安装**

设备供货完成并免费拆装，必须能够正常使用，完成工艺流程。

**3、检测验收**

（1）投标人安装调试合格后，经过双方检验认可，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。

（2）当满足以下条件时，采购单位才向中标人签发货物验收报告：

1）中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。

2）货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。

3）货物具备产品合格证。

**七、售后服务**

**故障响应：**对采购单位的服务通知，供应商在接报后2小时内响应，4小时内到达现场，12小时内处理完毕。若在24小时内仍未能有效解决，供应商须免费提供同档次的设备予采购单位临时使用。

**八、报价应包含的内容**

供应商的报价为完成本项目所有费用的总价，包括但不限于以下内容：

1.供应商应综合考虑各种因素再报价，供应商的报价应包含完成本项目工程所有的费用，如人工费、材料（设备）费用、机械费、管理费、利润、风险费、税费、代理服务费、运输费（多次供货）、上下车费、损耗费、保险费、检测费、售后质保费用等预计发生或可能发生的所有费用，一旦确定不得更改；

2.其他费用，由供应商综合考虑。

**九、付款条件**

**货物供货完毕，且验收合格后，无质量问题后付至合同总价款的95%，余款一年质保期结束后无质量问题一次性无息付清。**

附效果图

